Мытье фасадов - целая наука. Выбор способа очистки зависит от многих факторов, в том числе характера загрязнения. Скажем, копоть отмывают сложной смесью щелочи и кислот. А пыль просто мыльной водой. Пескоструйным методом нельзя чистить архитектурные детали - только вручную.

Прежде чем мыть здание, спецы проверяют крепления металлических деталей, гидроизоляцию кровли и герметичность швов. К работам привлекают промышленных альпинистов. И проводятся они при температуре не ниже +5. #москвоведение
